嘉兴市本级用户水龙头水质监测结果（表1）

（2021年第四季度）

信息发布单位：嘉兴市卫生健康委员会

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | | | 监测指标合格率（%） |
| 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 2 | 耐热大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml或CFU/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 4 | 菌落总数（CFU/100ml） | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 100 |
| 5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.001 | 0.001 | ＜0.001 | 100 |
| 6 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 100 |
| 7 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.16 | 0.07 | 0.077 | 100 |
| 8 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
| 10 | pH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.81 | 7.53 | 7.71 | 100 |
| 11 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 100 |
| 12 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 12.40 | 7.86 | 9.88 | 100 |
| 13 | 氯化物（mg/L） | 250 | 32.58 | 23.26 | 27.25 | 100 |
| 14 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 232 | 169 | 207.2 | 100 |
| 15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 100 |
| 16 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.050 | 0.037 | 0.042 | 100 |
| 17 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 100 |
| 18 | 铬（六价，mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 100 |
| 19 | 硒（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 100 |
| 20 | 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 100 |
| 21 | 铁（mg/L） | 0.3 | 0.0064 | 0.0010 | 0.0050 | 100 |
| 22 | 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.005 | ＜0.0005 | ＜0.005. | 100 |
| 23 | 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.22 | 0.10 | 0.1925 | 100 |
| 24 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 100 |
| 25 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100 |
| 26 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.025 | 0.020 | 0.023 | 100 |
| 27 | 总硬度（mg/L） | 450 | 96.4 | 78.7 | 86.65 | 100 |
| 28 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 100 |
| 29 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 100 |
| 30 | 硝酸盐（以N计，mg/L） | 10 | 1.14 | 1.08 | 1.12 | 100 |
| 31 | 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 100 |
| 32 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 100 |
| 33 | 耗氧量（以02 ，mg/L） | 3 | 1.12 | 0.94 | 1.035 | 100 |
| 34 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.60 | 0.21 | 0.43 | 100 |
| 35 | 溴酸盐（mg/L） | 0.01 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 100 |
| 36 | 甲醛（mg/L） | 0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 100 |

嘉兴市本级用户水龙头水质监测合格率（表2）

（2021年第四季度）

信息发布单位：嘉兴市卫生健康委员会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设区市 | 监测点数  （个） | 监测指标数  （项次） | 监测指标综合合格率  （%） |
| 嘉兴市本级 | 4 | 144 | 100 |

说明：（1）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

1. 监测地点：府南花园一期、长新村公寓、嘉兴技师学院、嘉兴学院医学院。
2. 监测时间:2021年10月28日。